PRZEDMIAR

**Zadanie 1- Modernizacja nawierzchni drogi gminnej we wsi Gusin;**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp** | **Podst** | **Opis i wyliczenia** | **j.m.** | **Razem** |
| **1** |  | **NAWIERZCHNIA** |  |  |
| 1.1 | KNR 2-311004-07 | Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem - skropienie krawędzi nawierzchni | m2 | 3430 |
| 1.2 | KNNR 6 0309-02 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4cm (warstwa ścieralna) | m2 | 3430 |
| **2** |  | **POBOCZA** |  |  |
| 2.1 | KNR 2-31 0114-07 | Uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym o grubości pozagęszczeniu 5 cm | m2 | 1780 |
| **3** |  | **ZJAZDY INDYWIDUALNE** |  |  |
| 3.1 | KSNR 60113-05 | Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cmkruszywo łamane 0/31,5 | m2 | 180 |

\

PRZEDMIAR

**Zadanie 2: Modernizacja nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Świnice Warckie – ul. Świętej Faustyny;**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp** | **Podst** | **Opis i wyliczenia** | **j.m.** | **Razem** |
| **1** |  | **NAWIERZCHNIA** |  |  |
| 1.1 | KNR 2-311004-07 | Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem - skropienie krawędzi nawierzchni | m2 | 1805 |
| 1.2 | KNNR 6 0309-02 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4cm (warstwa ścieralna) | m2 | 1805 |